**1.AMAÇ:** Bir hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan yıkama dezenfektör cihazı kullanımı ve kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir.

**2.KAPSAM:** MSÜ kullanılan yıkama dezenfektör cihazının çalışma süreçlerini kapsar.

**3.SORUMLULAR:** MSÜ Çalışanları

**4.FAALİYET AKIŞI:**

* Yıkama dezenfektör cihazı açma/kapama düğmesinden-anahtarından açılır.
* Cihazın hava ve su girişlerinin kontrolleri yapılır.
* Yıkama dezenfektör cihazı solüsyonları seviyeleri kontrol edilir. Bitmiş ise yenileri ile değiştirilir. Kesinlikle üstlerine ilave yapılmaz.
* Kirli aletler eklemli olanlar ağızları açık olacak şekilde yıkama sepetlerine konulur. Sepetler cihaz içi raflara tek sıra olacak şekilde yerleştirilir.
* Cihaz içi su püskürtme pervanesinin serbest olup olmadığı kontrol edilir.
* Protein kalıntı testi ile kirlilik kontrol testi haftada 1 kez ve gerekli görüldüğünde yıkama indikatörü cihaz içine konarak yıkama etkinliği kontrol edilir.
* Cihaz yükleme kapısı kapatılır. Ana ekrandan uygun yıkama programı seçilerek başlatma tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.
* Yıkama program bittikten sonra boşaltma kapısından yıkanan aletler paketlenmek üzere temiz alana alınır.
* Yapılan işlemler Dezenfeksiyon Yıkama Cihazı Kontrol ve Bakım Kartı Formu ile kayıt altına alınır.
* Arıza durumunda yetkili servise bildirimde bulunulur.

**4.1. Cihazın Temizliği**

* Her gün bir kez yapılır.
* Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.
* Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanır
* Kontrol panelinin tuşların olduğu bölüm ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.
* Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

* Cihazın Kullanma Talimatı